# show ip community-list

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`> show ip community-list [LISTNUM|LISTNAME]`

## コマンド説明

コミュニティーリストの一覧を表示する。

## パラメーター

`LISTNUM`
  コミュニティーリスト番号。以下の範囲を指定できる
  `<1-99>`
    標準コミュニティーリスト番号
  `<100-199>`
    拡張コミュニティーリスト番号
`LISTNAME`
  コミュニティーリスト名

## 使用例

    awplus> show ip community-list
    Community standard list 1
        permit 65010:10 65010:30
    Community standard list 2
        permit no-advertise
    Community standard list 10
        permit internet 65010:1 65010:20 65010:30
    Community (expanded) access list 100
        permit 65010:.*
    Named Community standard list c2
        permit 65010:1 65010:20 65010:30
    Named Community expanded list e11
        permit .+
    Named Community expanded list e12
        permit ^$

## 関連コマンド