# set aggregator as

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# set aggregator as <1-4294967295> A.B.C.D`

`(config-route-map)# no set aggregator as`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにset aggregator as節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset aggregator as節を削除する。
set aggregator as節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーに指定した内容のAGGREGATOR属性を付加する。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  経路を集約したBGPスピーカーの所属するAS番号
`A.B.C.D`
  経路を集約したBGPスピーカーのルーターID

## コマンドツリー

## 関連コマンド