# show system

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system`

## コマンド説明

システム情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show system
    System Status                                   Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX

    Stack member 1

    Board       ID  Bay     Board Name                        Rev   Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base       612  Base    AT-SBx908 GEN3                    X2-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    Expansion  617  Bay1    AT-XEM3-8CQ                       X4-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    Expansion  615  Bay2    AT-XEM3-12XTm                     A-0   XXXXXXXXXXXXXXXX
    Expansion  616  Bay3    AT-XEM3-12YS                      X2-0  XXXXXXXXXXXXXXXX
    PSU        451  PSUA    AT-SBxPWRSYS2/AC                  A-0   XXXXXXXXXXX
    PSU        451  PSUB    AT-SBxPWRSYS2/AC                  A-2   XXXXXXXXXXX
    Fan module 485  FANA    AT-FAN08                          -     -
    Fan module 485  FANB    AT-FAN08                          -     -
    --------------------------------------------------------------------------------
    RAM: Total: 32496536 kB Free: 31421108 kB
    Flash: 468.0GB Used: 2.1GB Available: 442.1GB
    --------------------------------------------------------------------------------
    Environment Status : Normal
    Uptime             : X days XX:XX:XX
    Bootloader version : xxxxxx
    BIOS version       : XXXXXXXX

    Current software   : SBx90xGEN3-5.5.6-0.1.rel
    Software version   : 5.5.6-0.1
    Build date         : Xxx Xxx XX xx:xx:xx UTC 20xx

    Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)

    System Name
     awplus
    System Contact

    System Location

表 1
Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX | ローカル時刻（設定済みタイムゾーンにおける現地時刻）
Stack member X | 本システムのスタックメンバーID（VCS機能有効時に表示）
Board | 製品（部品）の種類。Base（スイッチ本体）、Expansion（拡張モジュール）、PSU（電源ユニット）、Fan module（ファンモジュール）がある
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Bay | 拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールのスロット番号。BayX（拡張モジュールスロット。Xは番号）、PSUx（電源ユニットスロット。xはAかB）、FANx（ファンモジュールスロット。xはAかB）のいずれか
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号
RAM / Total | メインメモリー（RAM）の総容量
RAM / Free | メインメモリー（RAM）の空き容量
Flash | 実装されているフラッシュメモリーの総容量
Used | フラッシュメモリーの使用中容量
Available | フラッシュメモリーの空き容量
Environment Status | 動作環境の全体ステータス。正常時はNormalと表示。より詳細な情報はshow system environmentコマンドで確認できる
Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
Bootloader version | ブートローダーのバージョン
BIOS version | BIOSのバージョン
Current software | 現在使用中のファームウェアイメージファイル
Software version | 現在使用中のファームウェアバージョン
Build date | 現在使用中のファームウェアのビルド日時
Current boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示す
System Name | ホスト名
System Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
System Location | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

## 関連コマンド