# show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show bgp ipv6 neighbors X:X::X:X received prefix-filter`

## コマンド説明

（IPv6）指定したIPv6 BGPピアからORF（アウトバウンド・ルートフィルタリング）によって受信したプレフィックスフィルター情報をすべて表示する。

## パラメーター

`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス

## 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors 2001:db8:2222:10::5 received prefix-filter
    Address family: IPv6 Unicast
    ipv6 prefix-list 2001:db8:2222:10::5.2.1: 1 entries
       seq 5 permit 2001:db8:1000::/48 le 64

## 関連コマンド