# show ip bgp neighbors keepalive

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp neighbors {A.B.C.D|X:X::X:X} keepalive`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアとの間で送受信したKEEPALIVEメッセージの数を表示する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X`
  BGPピアのIPv6アドレス

## 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 192.168.1.1 keepalive
     Received 49 KEEPALIVE messages and Sent 52 KEEPALIVE messages