# osu-providers icon lang file

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers icon lang LANG-CODE file FILENAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers icon lang LANG-CODE file FILENAME`

## コマンド説明

OSUプロバイダーのアイコンを設定する。
no形式で実行した場合、設定を削除する。
初期設定は、設定なし。

## パラメーター

`LANG-CODE`
  2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`FILENAME`
  255文字以内で指定。拡張子はpngのみ。サイズは64K Byteまで

## 注意・補足事項

本コマンドによる設定は、copyコマンドで flash:/gui-userdata/osu-icon/ のディレクトリー下にOSUアイコンファイルをアップロードした後に設定してください。
OSUアイコンは1プロファイルあたり合計10個まで設定可能。ただし、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403eでは、1ネットワーク（VAP）あたり3個まで設定可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド