# show ip igmp snooping source-timeout

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / IGMP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] snooping source-timeout`

## コマンド説明

IGMP Snoopingにおける未登録マルチキャストグループ保持時間の設定を表示する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global`
  グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定

## 使用例

    awplus> show ip igmp snooping source-timeout
    Global IGMP snooping source-timeout is disabled

    vlan1           enabled (0 secs)
    vlan2           disabled

## 関連コマンド