# ip ospf bfd

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip ospf bfd`

`(config-if)# [no] ip ospf bfd disable`

`(config-if)# ip ospf bfd profile NAME`

`(config-if)# no ip ospf bfd profile`

## コマンド説明

該当OSPFインターフェースにおいてBFD（Bidirectional Forwarding Detection）を利用した経路の監視を有効にする。
no形式で実行した場合はBFDを無効にする。
profileオプションでBFDプロファイルを指定した場合、OSPFインターフェースに特定のBFDプロファイルを割り当てる。
profileオプションをno形式で実行した場合は、BFDプロファイルの割り当てを解除する。

## パラメーター

`disable`
  該当インターフェースにおいてBFDを無効にする。bfd all-interfacesコマンドの設定を上書きする。
`profile NAME`
  BFDプロファイル名（bfd profileコマンド）

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド