# type atmf guest

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type atmf guest EVENT`

## コマンド説明

AMFゲストノードトリガーを作成する。
AMFゲストノードトリガー（join）は次のときに起動される。

- AMFネットワークにAMFゲストノードが参加したとき

AMFゲストノードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- AMFネットワークからAMFゲストノードが離脱したとき

## パラメーター

`EVENT := {join|leave}`
  起動条件
  `join`
    AMFネットワークにAMFゲストノードが参加したとき
  `leave`
    AMFネットワークからAMFゲストノードが離脱したとき

## 使用例

AMFネットワークに新規ゲストノードが参加したときに起動するAMFゲストノードトリガー「16」を作成する。

    SBx81(config)# trigger 16
    SBx81(config-trigger)# type atmf guest join

## 注意・補足事項

本トリガーはAMFマスターにのみ設定可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド