# osu-providers nai

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers nai NAI`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers nai`

## コマンド説明

OSUプロバイダーNAI（Network Access Identifier：ネットワークアクセス識別子）を設定する。
no形式で実行した場合は、設定を削除する。
初期設定は設定なし。

## パラメーター

`NAI`
  標準の構文は「user@realm」。最大長は253文字

## コマンドツリー

## 関連コマンド