# osu ssid

モード
  Hotspot2.0モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# [no] osu ssid TEXT`

## コマンド説明

OSUに使用するSSIDを設定する。
no形式で実行すると設定を削除する。
初期設定はなし。

## パラメーター

`TEXT`
  SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

## 注意・補足事項

特殊文字を使用する場合はOSU SSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をOSU SSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をOSU SSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というOSU SSIDを作成する => osu ssid "abc\\cd"

## コマンドツリー

## 関連コマンド