# username password

モード
  APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# [no] username USERNAME password [encrypted] PASSWORD`

## コマンド説明

ユーザー認証と暗号化に使用するユーザー名、パスワードを設定する。

## パラメーター

`USERNAME`
  ユーザー名。最大12文字の半角英数字。先頭に数字の設定は不可。初期状態は未設定
`encrypted`
  PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD`
  パスワード。8～32文字の半角英数記号。初期状態は未設定

## 注意・補足事項

本設定はSNMPバージョンで「v3」設定時のみ有効
パスワードには次の8種類以外の半角英数記号が使用可能
「"」、「$」、「&」、「'」、「*」、「:」、「<」、「>」

## コマンドツリー