# log interval neighbor-ap

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線クライアント・隣接無線APログ

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# log interval neighbor-ap <30-1440>`

`(config-wireless)# no log interval neighbor-ap`

## コマンド説明

外部メディアに隣接無線APログを保存する間隔を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定は30分。

## パラメーター

`<30-1440>`
  隣接無線APログの保存間隔（分）。初期値は30

## 使用例

隣接無線APログの保存間隔を60分に設定する。

    awplus(config-wireless)# log interval neighbor-ap 60

## コマンドツリー

## 関連コマンド