# clear ipv6 dhcp binding

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`# clear ipv6 dhcp binding {ipv6 X:X::X:X|duid DUID|all|pool NAME}`

## コマンド説明

DHCPv6クライアントに割り当てたIPv6アドレスの情報を消去する。

## パラメーター

`ipv6 X:X::X:X`
  DHCPv6クライアントのIPv6アドレス。省略時はすべてのクライアントが対象となる
`duid DUID`
  DHCPv6クライアントの識別子（DUID = DHCP Unique Identifier）
`all`
  すべてのDHCPv6クライアント
`pool NAME`
  DHCPv6プール名

## 使用例

すべてのクライアントのリース情報を削除する。

    awplus# clear ipv6 dhcp binding all

## 関連コマンド