# profile

モード
  AP登録モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap)# profile <1-65535>`

`(config-wireless-ap)# no profile`

## コマンド説明

対象管理下APに適用するAP共通設定（APプロファイル）を指定する。
no形式で実行した場合はAPプロファイルの指定を削除する。
初期状態では未指定。

## パラメーター

`<1-65535>`
  APプロファイル番号（ap-profileコマンド）

## 注意・補足事項

以下の条件に当てはまる場合、どれか1つのAPでも異なるAPプロファイルに変更すると、残りのAPの設定状態もModifiedとなる。

- セキュリティにWPAエンタープライズを使用
- 同一APプロファイルを複数のAPに設定

## コマンドツリー

## 関連コマンド