# match tag

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match tag <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no match tag`

## コマンド説明

（OSPF用）ルートマップエントリーにmatch tag節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch tag節を削除する。
match tag節は、OSPF外部経路のタグ値によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。タグ値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`<0-4294967295>`
  外部経路タグ値

## コマンドツリー

## 関連コマンド