# force-power-save-disable

モード
  APプロファイル・CBモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-cb)# [no] force-power-save-disable`

## コマンド説明

対象チャンネルブランケットにおいて、パワーセーブモードへ移行しないようパワーセーブ設定を強制的に解除する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

## 使用例

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)# ap-profile 10
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# force-power-save-disable

## 注意・補足事項

本設定は下記APに対してのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

## コマンドツリー

## 関連コマンド