# network-auth-type

モード
  802.11uモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# network-auth-type NETWORKAUTHTYPE [redirect-url URL]`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no network-auth-type NETWORKAUTHTYPE`

## コマンド説明

ネットワークの認証方式を設定する。
no形式で実行した場合は、指定した認証方式の設定を初期設定に戻す。
初期設定は未設定。

表 1：認証方式
NETWORKAUTHTYPE | 概要
online-enrollment | オンラインエンロールメントの認証タイプ
terms-and-conditions | 認証の条件
redirect-http-https | リダイレクトするhttp/httpsのURL
redirect-dns | リダイレクトするDNSサーバーのURL

## パラメーター

`NETWORKAUTHTYPE`
  認証方式（詳細は表1を参照）
`redirect-url URL`
  リダイレクト先のURL。URLはASCII準拠で最大253文字まで。ただし「{ } | \ ^ [ ] ｀ 」は使用できない

## コマンドツリー

## 関連コマンド