# show wireless captive-portal network walled-garden

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`> show wireless captive-portal network [<1-65535>|all] walled-garden`

## コマンド説明

指定したネットワークに設定されたウォールドガーデンの一覧を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  無線ネットワーク設定番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したネットワークに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  すべてのネットワークを表示対象にする（省略時動作）

## 使用例

    awplus> show wireless captive-portal network 5 walled-garden
    WALLED GARDEN LIST FOR NETWORK ID 5:
     Entries ....................... 3
        Walled Garden
        ------------------------------
        www.example.com
        10.1.1.1
        10.1.1.0/24

## 関連コマンド