# aaa authentication enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ユーザー認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# aaa authentication enable default local`

`(config)# no aaa authentication enable default`

## コマンド説明

enableコマンド実行時の認証方式および認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
なお、本製品はenableパスワードによる認証しかサポートしていないため、本コマンドを通常形式で実行してもno形式で実行しても動作は変わらない。

## パラメーター

`default`
  デフォルト認証順序リスト
`local`
  enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う

## コマンドツリー

## 関連コマンド