# compatibility-mode enable

モード
  WPAパーソナル設定モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] compatibility-mode enable`

## コマンド説明

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、WPA3パーソナルコンパチビリティーモードを有効にする。
no形式で実行した場合はWPA3パーソナルコンパチビリティーモードを無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613

WPA3パーソナルコンパチビリティーモードは「WPAバージョン」が「WPA3」のときだけ設定可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド