# show wireless channel-blanket ap-profile status

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

## 構文

コマンド構文

`> show wireless channel-blanket ap-profile [<1-65535>|all] status`

## コマンド説明

指定したAPプロファイルにもとづいて構築されたチャンネルブランケットの状態を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  APプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPプロファイルに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all`
  チャンネルブランケット設定を持つすべてのAPプロファイルを表示対象にする（省略時動作）

## 使用例

    awplus# show wireless channel-blanket ap-profile 100 status
    AP Profile: 100
     AP    Member TimeStamp
     ----- ------ -------------------
     11    4      2018-10-04 01:33:33
     12    4      2018-10-04 01:33:29
     13    4      2018-10-04 01:18:20
     14    4      2018-10-04 01:19:01
     15    1      2018-10-03 12:46:26
     16    -

## 関連コマンド