# 運用・管理 / Secure Shell

Secure Shell（SSH）は、暗号/認証技術を利用してネットワーク経由の端末ログインなどを安全に行うためのプロトコルです。通信内容の暗号化により盗聴や改ざんを防ぐほか、サーバーやユーザーの認証機能によってなりすましを防ぐ効果もあります。
また、サブアプリケーションであるSCP（Secure CoPy）やSFTP（Secure File Transfer Protocol）によって安全なファイル転送を行ったり、TCPフォワーディング（ポートフォワーディング）機能を用いて簡易的なVPNを構築したりすることもできます。
本製品は、SSHバージョン2に対応したサーバー機能とクライアント機能を備えています（IPv4、IPv6両対応）。認証方式はパスワード認証と公開鍵認証（RSA、ECDSA、ED25519）をサポートしています。

## SSHサーバー

SSHサーバー機能は初期設定では無効です。
なお、起動時にAMFネットワーク未検出時の拡張動作が機能した場合、SSHサーバーは有効化されますが、その設定はAMFネットワーク未検出時の一時的な設定であるため、運用上の必要性に応じて無効化してください。
以下では、本製品をSSHサーバーとして動作させるための基本設定について説明します。SSHはIP上で動作するため、IPの設定までは済んでいるものとします。
ここでは、初期設定のユーザーである「manager」と、新規に登録したユーザー「admin」に対し、SSHログインを許可するよう設定します。managerはパスワード認証のみ、adminはパスワード認証と公開鍵認証の両方を使えるものとします。

1. 権限レベル15の新規ユーザー「admin」を登録します。

       awplus(config)# username admin privilege 15 password adkf8KH!

2. SSHサーバーを有効化します。

       awplus(config)# service ssh

   Note

   service sshコマンドの実行時に3種類（RSA、ECDSA、ED25519）のホスト鍵（Host Key）がすべて揃っていない場合は、存在していない種類のホスト鍵がデフォルトの鍵長で自動的に生成されます。
   なお、鍵長を変えたい場合など、ホスト鍵を手動で生成するにはcrypto key generate hostkeyコマンドを使います。

       awplus(config)# crypto key generate hostkey rsa 4096
       Generating host key (4096 bits rsa)
       This may take a while. Please wait ... Done

       WARNING: The SSH server must now be enabled with "service ssh"

3. SSHサーバーの有効化直後は、SSHログインが可能なユーザーは存在しません。SSHログインを許可するには、ssh server allow-usersコマンドを使います。ここでは、初期設定の管理者ユーザー「manager」と新規作成した管理者ユーザー「admin」にSSHログインを許可するよう設定します。

       awplus(config)# ssh server allow-users manager
       awplus(config)# ssh server allow-users admin

4. 以上でmanagerとadminがパスワード認証でログインできるようになりました。続いて、adminに対する、公開鍵認証の設定を行います。クライアントPC上において、SSHソフトウェア付属のユーティリティーなどでユーザー「admin」の公開鍵ペアを作成してください。公開鍵のアルゴリズムには、RSA、ECDSA、ED25519などがありますが、ここではRSA鍵を使うものとします。
5. PC上で作成したユーザー「admin」用のRSA公開鍵をダウンロードします。ここでは、公開鍵がpchost.example.comというコンピューター上の「admin_id_rsa.pub」という名前のファイルに格納されているものとし、同コンピューターからSCPプロトコルでローカルファイルシステムに転送（リモートコピー）するものとします。

       awplus(config)# end
       awplus# copy scp://pcuser@pchost.example.com/tmp/admin_id_rsa.pub flash
       Enter destination file name [admin_id_rsa.pub]:
       pcuser@pchost.example.com's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
       Copying..
       Successful operation

   Note

   リモートコピーの方法については、copyコマンドのページや「運用・管理」の「ファイル操作」をご覧ください。

6. adminのRSA公開鍵を「信頼済みユーザー公開鍵リスト」（Authorized Keysデータベース）に登録します。これでadminは、公開鍵認証によるログインができるようになります。

       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# crypto key pubkey-chain userkey admin admin_id_rsa.pub

設定は以上です。
SSHサーバーへの接続を特定のホストからだけに制限することもできます。これには、ssh server allow-usersコマンドの省略可能な第2パラメーターHOSTNAME-PATTERNを使います。ホストによるアクセス制限はSSHユーザーごとに設定します。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.186からのみ接続を許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.186

IPアドレスを範囲指定することもできます。たとえば、SSHユーザー「manager」に対し、192.168.10.0/24の範囲からのみ接続を許可するには、次のようにします。アスタリスク（*）はワイルドカードの指定で、任意の文字列にマッチします。

    awplus(config)# ssh server allow-users manager 192.168.10.*

Note

ワイルドカードを用いてIPアドレスを範囲指定した場合、「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ますが、次項で述べる「ホスト名による指定」を使っていない場合は無視してかまいません。

Note

アクセスが許可されていないホスト/ユーザーからSSHでログインしようとした場合、コンソール上に「sshd[3374]: fatal: mm_request_receive_expect: read: rtype 48 != type 46」のようなデバッグメッセージが表示されます。

HOSTNAME-PATTERNをホスト名で指定することもできますが、その場合は次の追加設定が必要です。

- 使用するDNSサーバーの設定（ip name-serverコマンド。初期状態では未設定）
- DNSへの問い合わせ機能の有効化（ip domain-lookupコマンド。初期状態で有効）
- ログイン元ホスト名の逆引き有効化（ssh server resolve-hostsコマンド。初期状態では無効）

たとえば、delirium.example.comという名前を持つホストからのみ、ユーザー「admin」でのログインを許可するには、次のようにします。

    awplus(config)# ip name-server 172.16.10.8
    awplus(config)# ssh server resolve-hosts
    awplus(config)# ssh server allow-users admin delirium.example.com

Note

ssh server resolve-hostsコマンドを実行せずにホスト名を指定した場合は「% Warning: ssh server resolve-hosts is not enabled.」という警告メッセージが出ます。ホスト名を指定する場合は必ずssh server resolve-hostsコマンドを実行して、ホスト名の逆引きを有効化してください。逆引きが無効の場合、ホスト名パターンを含むエントリーには一切マッチしませんのでご注意ください。

SSHサーバーの設定や状態はshow ssh serverコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh server

作成したホスト鍵の情報はshow crypto key hostkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key hostkey
    Type       Bits  Fingerprint
    ---------------------------------------------------------------
    rsa        3072  SHA256:wPo/qzwNsGLKnlVj9+U48gZQxHvtntmhmFxMqI5jd6M
    ecdsa       256  SHA256:1NJi1rtrI3uT2JPaWW6v/UW8xC66NWxs/MSrvdKppXs
    ed25519     256  SHA256:a0Tsz1PHpIIl9YDpsPYCzMiX13FDEaiO8uqblV+WqZc

    awplus# show crypto key hostkey rsa
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDKtnCsVoyQvP8LAoOp0OdiW118z8tG95iwTlo14IDH
    GyErnCC2OinCFwMH/nW/8qfuEpG/yQdI7cXVH6euTz4XnaL38gxsU02M1vyzCJv0DjKiI+L31g/UGCWw
    rZCrG9+NKTLbi6xbnmlxWruE4hhBYZi28lCnSIVADv3YadRLdcGMspnI6MEw4UTlZQb8y51Hjy2Io2cH
    a1aacYsgfxVLJ4hH8L79+UewM3YC9QAJUjJ/vyPHikxtnC6Aqpm30Pbd/S4fcs1Uix0xwDOmH2iw0tnA
    bYgEeoJnq2uiR3KvIWPeHdLbf4CCwsIARKPKE1Qg+EdUowbeEO6tEDePNCOJ

ユーザーの公開鍵の情報はshow crypto key pubkey-chain userkeyコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin
     No Type   Bits Fingerprint                                     Comment
    -------------------------------------------------------------------------------
      1 rsa    4096 SHA256:iJ18qK5lVV3sT/jMvflfAInORmLgsf3L5TmDZt3J admin@pc

    awplus# show crypto key pubkey-chain userkey admin 1
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCX5FS6ZRCR/Wkl3PiFxum0czn1QCViNUZoTiwbYWOW
    FCtg57erbjaC3OzsWWtHiC+q/pIahCvAGo8XJWBW1F0ckPWBIkhLmyLaxwtAEPLY/KT2lhDen9TJt3Uv
    nNNQImTL5ZA1+c3JvNjEsSwUun3mi6gLG/QpUsXSwnz6m5J6AJbnEWLnniYBlQHUelBgTmh6W9eDjfCW
    SNxvQco9aHpgQOg2vTAgxboGCAiiVSgrxAYR5SxUGnshuLw8d3mdQSI6W08BvTFA9QzuYaa4eBnf43Of
    utA7yeVQ3m/2845CKMjrgCvvQ7isxhK1qhHuSjcGR8H58mCf75V7Wnut+o3ksc8Ts4m1BK5JEE5BWV7H
    Zxx3pN01L1RgxNqqTUWcMpi53BDqhBaSxDmciUPW3ZzFkLs2V6oCZ82jl/KCPCOmENcVHjCU80l4YaOx
    0OEyn1aYIbqlOC1+lBNGIpUByvfRx1W13TztrIXqqPwnsn5dsdcZlqm8jtOzf39vwD37tdH3F3bOL3ei
    xBlDlDl87q43sw5Y+RHRz/n7/nxRTnqbFEvnWf8f09bShFRbGWjm3NmbVq+b6NRRsaLgw7qRqOsLf7TG
    TQGMw+rpEpaAaAIFNd5Yn9pVOKYMNt+ibsNmkGMWF/j+D/aPh/PZSXidbo5mouMFnKvUXebX1cGhEQ+Q
    2w== admin@pc

現在ログインしているユーザーの一覧を確認するには、show usersコマンドを実行します。

    awplus> show users

確立中のSSHセッションはshow sshコマンドで確認できます。

    awplus# show ssh
    Secure Shell Sessions:

       ID Type Mode   Peer Host        Username   State       Filename
    ------------------------------------------------------------------------------
     3402 ssh  server 192.168.20.2     admin      open

確立中のSSHセッションを切断するには、clear sshコマンドを使います。

    awplus# clear ssh 3402

## SSHクライアント

本製品には、SSHクライアント機能を持つコマンドとして次の2つが用意されています。

- sshコマンド
  SSHサーバーにログインしたり、SSHサーバー上でコマンドを実行させたりするときに使います。
- copyコマンド
  SSHの付加サービスであるSCP（Secure CoPy）やSFTP（Secure FTP）を利用して、SSHサーバーとの間でファイルをリモートコピーするときに使います。SCPではアップロードとダウンロードの両方が、SFTPではダウンロードのみが可能です。

以下では、それぞれの使い方について解説します。SSHはIP上で動作するため、IPの設定までは済んでいるものとします。なお、copyコマンドについては、「運用・管理」の「ファイル操作」で詳しく説明しているため、ここでは簡単な説明にとどめます。

### sshコマンド

sshコマンドは、SSHサーバーにログインしたり、SSHサーバー上でコマンドを実行させたりするためのコマンドです。

#### SSHサーバーへのログイン

SSHサーバーにログインするには、次のようにします。
ここでは、SSHサーバー192.168.10.5にユーザー名zeinでログインしています。

    awplus# ssh user zein 192.168.10.5
    The authenticity of host '192.168.10.5 (192.168.10.5)' can't be established.
    RSA key fingerprint is SHA256:32nmQJz0Gpc2EqMIDlb88qOypLOIUYmYLlNC3GTGcZU.
    This key is not known by any other names
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
    Warning: Permanently added '10.0.0.2' (RSA) to the list of known hosts.
    zein@192.168.10.5's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
    Last login: Wed Sep 14 14:01:55 2011 from awplus
    Welcome to Darwin!
    [1488] zein@bird:~%

上の例にもありますが、初めてSSHサーバーに接続したときは、ログイン認証の前に次のようなメッセージが表示されます。

    The authenticity of host '192.168.10.5 (192.168.10.5)' can't be established.
    RSA key fingerprint is SHA256:32nmQJz0Gpc2EqMIDlb88qOypLOIUYmYLlNC3GTGcZU.
    This key is not known by any other names
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

これは、SSHサーバーから受け取ったホスト鍵が、本製品の「確認済みSSHサーバーリスト」（Known Hostsデータベース）に未登録であることを示すメッセージです。
「key fingerprint is ...」の部分にホスト鍵のフィンガープリントが表示されているので、これを見て該当サーバーに間違いないと判断した場合は、「Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?」（接続を続行してもよいか？）の問いに対して、「yes」と入力してEnterキーを押してください。
接続先が正しいサーバーかどうか確認できず、接続を続行したくない場合は「no」を入力してEnterキーを押せば、sshコマンドは中断してコマンドプロンプトに戻ります。
「yes」を入力して接続を続行した場合は、続いて次のメッセージが表示されます。

    Warning: Permanently added '192.168.10.5' (RSA) to the list of known hosts.

これは、該当サーバーのホスト鍵をKnown Hostsデータベースに登録したという意味です。次回以降同じサーバーに接続したときは、すでにKnown Hostsデータベースに該当サーバーのホスト鍵が登録されているため、次のように確認メッセージは出なくなります。

    awplus> ssh user zein 192.168.10.5
    zein@192.168.10.5's password:

ホスト鍵をKnown Hostsデータベースに登録したのち、サーバー側でホスト鍵が変更された場合は、該当サーバーへの接続時に次のようなメッセージが表示されます。

    awplus# ssh 192.168.10.5
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that the RSA host key has just been changed.
    The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
    SHA256:BCoN+EMu4w0ZjnVID6lXSk8XnN+qllrJPssumaO7zeY.
    Please contact your system administrator.
    Host key for 192.168.10.5 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    awplus#

これは、SSHサーバーから受け取ったホスト鍵が、本製品のKnown Hostsデータベースに登録されているものと異なっていることを示すメッセージです。悪意を持った第3者が該当サーバーに偽装した別のサーバーを設置している可能性があるため、該当サーバーへの接続を中断して、ユーザーにチェックを求めているのです。
このようなときは、可能であれば該当サーバーの管理者に連絡を取り、ホスト鍵を変更したかどうかを確認します。変更した場合は新しい鍵のフィンガープリントも聞くとよいでしょう。その上で、問題ないと判断した場合は、次のようにして対処します。

1. show crypto key pubkey-chain knownhostsコマンドを実行して、Known Hostsデータベースの内容を表示し、古いホスト鍵の鍵番号を調べます。ここでは、5番がそれのようです。

       awplus# show crypto key pubkey-chain knownhosts
        No Hostname         Type    Fingerprint
       ---------------------------------------------------------------------------
         1 afrika.example.c rsa     SHA256:OymhOr5zFTXvB4wrXg2BZJsRRscfzXM3bIbOhik1ZOk
         2 192.168.10.2     rsa     SHA256:I3Tbsf+kH0PWeOXyMTNOTLgkz5woddKO8cPlH4RzINQ
         3 192.168.20.2     rsa     SHA256:kfzd8fgJbyPp5z4o4Mk7cJUCEgvOFvsaw/8pcYbXLPo
         4 172.16.10.3      rsa     SHA256:KNYz1X4IkC27yyrdwv9bLh4gJtjLHD4XXp6OgxupGJU
         5 192.168.10.5     rsa     SHA256:32nmQJz0Gpc2EqMIDlb88qOypLOIUYmYLlNC3GTGcZU
         6 10.100.10.100    rsa     SHA256:yFI5+dCYk2SnVCOQ03UD2o/DP3Jz+RUrlfMq0p8w/m8

2. crypto key pubkey-chain knownhostsコマンドをno形式で実行し、Known Hostsデータベースから古いホスト鍵の情報を削除します。

       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# no crypto key pubkey-chain knownhosts 5
       awplus(config)# end

3. sshコマンドを実行して、再度該当サーバーに接続します。今度はKnown Hostsデータベースにホスト鍵が登録されていないので、初回接続時と同じように接続続行の確認プロンプトが出ます。サーバー管理者から教わったフィンガープリントと表示されたフィンガープリントを比較し、正しいサーバーであることを確認したら「yes」と答えてログインします。

       awplus# ssh user zein 192.168.10.5
       The authenticity of host '192.168.10.5 (192.168.10.5)' can't be established.
       RSA key fingerprint is SHA256:BCoN+EMu4w0ZjnVID6lXSk8XnN+qllrJPssumaO7zeY.
       Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
       Warning: Permanently added 'localhost' (RSA) to the list of known hosts.
       zein@192.168.10.5's password:

4. これで、新しいホスト鍵がKnown Hostsデータベースに登録されたので、次回以降は確認メッセージがでなくなります。

これまでの例では、初回接続時にホスト鍵の確認を求めるメッセージが表示されていましたが、あらかじめホスト鍵をKnown Hostsデータベースに登録しておけば、この手順を省くことができます。これには、crypto key pubkey-chain knownhostsコマンドを通常形式で実行します。

    awplus(config)# crypto key pubkey-chain knownhosts 192.168.10.5 rsa
    192.168.10.5 ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAAAgQDH2wYiMPwJEVxtgxgsIdbYc0XZUWYTm+V
    Zb8BmH7RUriJcLqYFYSxd/0PPfmy33JauqaPAmPttqyWVgOE+aakGC2CtaF7kTr5ZYI9Qfd1scVQVkekWpXK
    XVye0GYDqzHrSUcyhjbUlnNiQSWjnaA1drHCoGmgZl0yZ0OlWchVyxw==
    Are you sure you want to add this public key (yes/no)? yes

このコマンドを実行すると、指定したサーバーに接続してホスト鍵を取得し、鍵の内容を表示した上で、確認プロンプトを出します。ここで「yes」と答えれば、該当サーバーのホスト鍵をKnown Hostsデータベースに事前登録できます。

#### SSHサーバー上でのコマンド実行

SSHサーバー上でコマンドを実行させ、その結果を端末画面に表示させるには、sshコマンドの最終パラメーターとしてサーバー上で実行させるコマンド行を指定します。
Note

sshコマンドでコマンド行を指定したときは、指定したコマンド行の実行後にコネクションが切断されます。コマンド行を指定しなかったときは、前述のとおりSSHサーバーにログインして対話型セッションを開始します。

たとえば、次の例では、SSHサーバー10.100.10.100上でユーザーzeinに「netstat -an -f inet」というコマンド行を実行させ、結果を本製品の管理端末上に表示させています。

    awplus# ssh user zein 10.100.10.100 netstat -an -f inet
    zein@10.100.10.100's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
    Active Internet connections (including servers)
    Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
    tcp4       0      0  10.100.10.100.22       10.100.10.1.38199      ESTABLISHED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.1033         127.0.0.1.976          ESTABLISHED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.976          127.0.0.1.1033         ESTABLISHED
    tcp4       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  *.*                    *.*                    CLOSED
    tcp4       0      0  *.80                   *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  127.0.0.1.8005         *.*                    LISTEN
    tcp46      0      0  *.8009                 *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  127.0.0.1.5432         127.0.0.1.49154        ESTABLISHED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.49154        127.0.0.1.5432         ESTABLISHED
    tcp46      0      0  *.8080                 *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  *.5432                 *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  *.*                    *.*                    CLOSED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.1033         127.0.0.1.1019         ESTABLISHED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.1019         127.0.0.1.1033         ESTABLISHED
    tcp4       0      0  127.0.0.1.631          *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  *.23                   *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  *.139                  *.*                    LISTEN
    tcp4       0      0  127.0.0.1.1033         *.*                    LISTEN
    ...
    awplus#

### copyコマンド

copyコマンドは、ローカルファイルのコピーだけでなく、ネットワーク上のリモートホストとの間でファイルをリモートコピーする場合にも使用できます。copyコマンドでは、リモートコピー用のプロトコルとしてTFTP、HTTP、SCP、SFTPの4種類を使用できますが、ここでは、SCPとSFTPについてのみ簡単に説明します。copyコマンドの詳細については、copyコマンドのページおよび「運用・管理」の「ファイル操作」をご覧ください。

#### SCPによるリモートコピー

SCP（Secure CoPy）を用いる場合、SSHサーバーからSSHクライアントへのダウンロードと、SSHクライアントからSSHサーバーへのアップロードの両方が可能です。
SCPを利用してSSHサーバーからファイルをダウンロードするには、次のようにします。

    awplus# copy scp://zein@10.100.10.100/tmp/testtest.cfg flash
    Enter destination file name [testtest.cfg]:
    zein@10.100.10.100's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
    Copying..
    Successful operation

SCPを利用してSSHサーバーにファイルをアップロードするには、次のようにします。

    awplus# copy testtest2.cfg scp://zein@10.100.10.100/tmp/
    Enter destination file name [testtest2.cfg]:
    zein@10.100.10.100's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
    Successful operation

#### SFTPによるリモートコピー

SFTP（Secure SFTP）を用いる場合は、SSHサーバーからSSHクライアントへのダウンロードだけが可能です。
SFTPを利用してSSHサーバーからファイルをダウンロードするには、次のようにします。

    awplus# copy sftp://zein@10.100.10.100/tmp/aaaaa.txt flash
    Enter destination file name [aaaaa.txt]:
    zein@10.100.10.100's password: XXXXXXXX （実際には表示されません）
    Copying..
    Successful operation