# speed

モード
  ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config-line)# speed {1200|2400|9600|19200|38400|57600|115200}`

## コマンド説明

コンソールポートの通信速度を変更する。設定は、本コマンド実行後、CLIからログアウトしたあとに反映される。

## パラメーター

`1200`
  1200bps
`2400`
  2400bps
`9600`
  9600bps
`19200`
  19200bps
`38400`
  38400bps
`57600`
  57600bps
`115200`
  115200bps（初期値）

## 使用例

コンソールポートの通信速度を57600bpsに設定する。

    awplus(config)# line console 0
    awplus(config-line)# speed 57600

## 注意・補足事項

速度変更後に、ターミナルソフト側において、通信速度を合わせない場合、当該機器にアクセスができなくなるので注意が必要。

## コマンドツリー