# neighbor-ap-detection enable

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] neighbor-ap-detection enable`

## コマンド説明

近隣AP検出機能を有効にする。
無線バンドの使用中のチャンネルと他のチャンネルをスキャンし、侵入検知/防御機能、AWC計算に使用する。この際、現在使用しているチャンネルを周期的に停止するため、無線APのサービスのパフォーマンスが若干低下する。
no形式で実行した場合、近隣AP検出機能を無効にする。
初期設定は有効。
スマートコネクトネットワーク（SCグループ）接続用の無線インターフェースでは近隣AP検出機能を併用できないため、無効に設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド