# prefix-delegation pool

モード
  DHCPv6モード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPv6サーバー

## 構文

コマンド構文

`(config-dhcp6)# prefix-delegation pool POOLNAME [lifetime [VALID] [PREFERRED]]`

`(config-dhcp6)# no prefix-delegation pool POOLNAME`

## コマンド説明

DHCPv6 PDクライアントに対して動的に割り当てるプレフィックスプールを追加する。
no形式で実行した場合は、動的割り当てプレフィックスプールを削除する。

## パラメーター

`POOLNAME`
  プレフィックスプール名。ipv6 local poolコマンドで作成したプール名を指定する
`VALID := {<5-315360000> | infinite}`
  プレフィックスの最終有効時間（秒）。少なくとも`PREFERRED`パラメーターの値と同じか、それよりも大きい値でなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED := {<5-315360000> | infinite}`
  プレフィックスの推奨有効時間（秒）。`VALID`パラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）

## 使用例

DHCPv6プールp1において、DHCPv6 PDクライアントにプレフィックスプールBlockToDelegateからプレフィックスを割り当てるよう設定する。割り当てるプレフィックスの仕様（BlockToDelegate）はipv6 local poolコマンドであらかじめ設定しておく。

    awplus(config)# ipv6 local pool BlockToDelegate 2001:db8:10::/48 64
    awplus(config)# ipv6 dhcp pool p1
    awplus(config-dhcp6)# prefix-delegation pool BlockToDelegate

## 注意・補足事項

最終有効時間（`VALID`）に `infinite` を設定した場合は、DHCPv6クライアントにIPv6アドレスを割り当てても、show ipv6 dhcp bindingコマンドの表示には反映されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド