# ppp ipcp dns suffix-list

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ppp ipcp dns suffix-list LISTNAME`

`(config-if)# no ppp ipcp dns suffix-list`

## コマンド説明

対象PPPインターフェースで学習したDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象PPPインターフェースで学習したDNSサーバーと特定ドメインの関連付けを削除する。

## パラメーター

`suffix-list LISTNAME`
  ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンド。大文字小文字を区別する）

## 使用例

ppp0インターフェースで学習したDNSサーバーを、ドメインリストexample_jpにマッチするドメインの問い合わせにだけ使用するよう設定する。PPPインターフェースで接続相手からDNSサーバーの通知を受けるためには、ppp ipcp dnsコマンドでrequestかrequiredを指定する必要がある点に注意。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns request
    awplus(config-if)# ppp ipcp dns suffix-list example_jp

## 注意・補足事項

本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド