# single-channel-scan keep-data-time(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan keep-data-time <1800-7200>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan keep-data-time`

## コマンド説明

スキャン結果の保持時間を1800～7200秒の間で設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は3600秒。

## パラメーター

`<1800-7200>`
  スキャン結果の保持時間

## コマンドツリー

## 関連コマンド