# banner login

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] banner login`

## コマンド説明

ログインバナーを設定する。
本コマンドを実行すると入力待ちの状態になるので、バナーとして表示させたい文字列を入力（複数行可）し、完了したらCtrl/Dを押す。
ログインバナーはログイン時、banner motdコマンドで設定するmotdバナーの後、プロンプトの前に表示される。
no形式で実行した場合は、ログインバナーの設定を削除する。

## 使用例

    awplus(config)# banner login
    Type CNTL/D to finish.
    ******************************
    * WELCOME TO ALLIEDWARE PLUS *
    ******************************
    <Ctrl/D>
    awplus(config)# exit
    awplus# exit

    ******************************
    * WELCOME TO ALLIEDWARE PLUS *
    ******************************
    awplus login:

## 注意・補足事項

ログインバナーの設定は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

## コマンドツリー

## 関連コマンド