# update-interval

モード
  DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー
  IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config-ddns-update-method)# update-interval <1-64800>`

`(config-ddns-update-method)# no update-interval`

## コマンド説明

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおける定期更新を有効にし、更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は定期更新を無効にする。
初期設定は無効（定期更新を行わない）。

## パラメーター

`<1-64800>`
  更新間隔（分）

## 使用例

対象DDNSサービスにおいて、1日（1440分）ごとに定期更新を行うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# update-interval 1440

対象DDNSサービスにおいて、定期更新を無効にする。

    awplus(config-ddns-update-method)# no update-interval

## コマンドツリー