# shutdown

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] shutdown`

## コマンド説明

対象インターフェースを無効化する。
no形式で実行した場合は該当インターフェースを有効化する。
物理インターフェースの場合、無効化されたインターフェースは物理的にもリンクダウンする。

## 使用例

eth2を無効にする。

    awplus(config)# interface eth2
    awplus(config-if)# shutdown

eth2を再度有効化する。

    awplus(config)# interface eth2
    awplus(config-if)# no shutdown

## 注意・補足事項

ループバックインターフェース（lo）に対して本コマンドを実行することはできない（同インターフェースはつねにアップしている）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド