# wireless(local)

モード
  グローバルコンフィグモード --> 無線設定モード
カテゴリー
  無線機能 / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] wireless`

## コマンド説明

無線管理の設定を行うため、無線設定モードに移動する。
no形式で実行した場合は無線の設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

無線設定モードに移動する。

    awplus(config)# wireless
    awplus(config-wireless)#

無線の設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no wireless
    All the wireless configuration will be removed.
    Would you like to continue? (y/n): y

## コマンドツリー