# show ip vrf

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / VRF-Lite

## 構文

コマンド構文

`> show ip vrf [detail|interface] VRFNAME`

## コマンド説明

VRFインスタンスの情報を表示する。

## パラメーター

`detail`
  詳細な情報を表示する
`interface`
  VRFの設定、アドレス情報を表示する
`VRFNAME`
  VRFインスタンス名

## 使用例

    awplus> show ip vrf red
    Name                    Default RD           Interfaces
    red                     --                   lo1
                                                 vap1.1

    awplus> show ip vrf interface
    Interface             IP-Address         Status          Protocol    Vrf
    lo1                   unassigned         admin up        running     red
    lo2                   unassigned         admin up        running     green
    vap1.1                192.168.10.1/24    admin up        running     red
    vap1.2                192.168.20.1/24    admin up        running     green

## 関連コマンド