# wireless-mac-filter(local)

モード
  APプロファイルモード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter TYPE <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no wireless-mac-filter`

## コマンド説明

MACフィルター（MACアドレスリスト）とそのフィルタータイプ（ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
no形式で実行した場合は、MACフィルターの指定を解除する（MACフィルターを使用しない設定にする）。
APプロファイルの初期設定ではMACフィルターは指定されていない。

## パラメーター

`TYPE := {permit|deny}`
  MACフィルターの利用方法（フィルタータイプ）。以下から選択する
  `permit`
    ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
  `deny`
    ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）
`<1-65535>`
  MACフィルター番号

## 使用例

MACフィルター「1」をブラックリストとして使用できるよう設定する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile local
    awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter deny 1

## 注意・補足事項

wireless-mac-filter-id(local)コマンドで「profile」を指定している場合、該当VAPでは本コマンドで指定したMACフィルターおよびアクションが使用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド