# limits

モード
  NAT46マッピングモード
カテゴリー
  IPv6 / NAT46・NAT64

## 構文

コマンド構文

`(config-4to6-mapping)# limits dynamic {size <1-1000000>|age <5-10080>}`

`(config-4to6-mapping)# no limits dynamic {size|age}`

## コマンド説明

DNS46によって自動生成されるIPv6端末のNAT46アドレス変換ルール（ダイナミックマッピング）に対し、最大登録数や有効期間を設定する。
no形式で実行した場合は指定した項目に対する制限を解除する。
初期状態では最大登録数、有効期間とも制限なし。

## パラメーター

`dynamic`
  ダイナミックマッピングを対象とする
`size <1-1000000>`
  ダイナミックマッピングの最大登録数
`age <5-10080>`
  ダイナミックマッピングの有効期間（分）

## 使用例

ダイナミックマッピングの最大登録数を500件、有効期間を1日（1440分）に制限する。

    awplus(config)# 4to6-mapping test
    awplus(config-4to6-mapping)# limits dynamic size 500
    awplus(config-4to6-mapping)# limits dynamic age 1440

最大登録数、有効期間を無制限に戻す。

    awplus(config-4to6-mapping)# no limits dynamic size
    awplus(config-4to6-mapping)# no limits dynamic age

## コマンドツリー

## 関連コマンド