# external-page-url(local)

モード
  キャプティブポータル設定モード
カテゴリー
  無線機能 / キャプティブポータル

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network-cp)# external-page-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no external-page-url`

## コマンド説明

外部ページリダイレクトで使用する外部のキャプティブポータル認証ページのURLを指定する。
no形式で実行した場合は指定したキャプティブポータル認証ページのURLを削除する。
初期状態では未設定。

## パラメーター

`URL`
  外部のキャプティブポータル認証ページのURL。最大文字数は128文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - = ~ ; + * , . / < > _ ）。

## 注意・補足事項

本設定は、キャプティブポータルの種類（mode(local)コマンド）で外部ページリダイレクトが指定されている場合にのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド