# show dpi statistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

## 構文

コマンド構文

`# show dpi statistics [ENTITY]`

## コマンド説明

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能によって判別されたアプリケーショントラフィックの統計情報を表示する。
エンティティーを指定しない場合はDPI機能の全体統計が、エンティティーを指定した場合は該当エンティティーの詳細統計が表示される。
ただし、詳細統計はエンティティー別詳細統計（counters detailedコマンド）が有効でないときは表示されない。

## パラメーター

`ENTITY`
  エンティティー名。該当エンティティ－の詳細統計を表示したい場合に指定する

## 使用例

アプリケーションコントロール（DPI）機能によって判別されたアプリケーショントラフィックの全体統計を表示する。

    awplus# show dpi statistics
    Application  Packets            Bytes
    -------------------------------------------------
    arp          1741               170618
    http         27                 3299
    mdns         15                 2017
    netbios      479                78911
    ssdp         12                 2616
    dhcp         16                 6080
    ssl_no_cert  6415               6327945
    ssh          245                46526
    dhcpv6       151                28087
    llmnr        18                 2038

エンティティー「private」の詳細統計を表示する。別途 counters detailedコマンドの設定が必要。

    awplus# show dpi statistics private
    Statistics for entity: private
    Application       TX Packets       RX Packets         TX Bytes         RX Bytes
    -------------------------------------------------------------------------------
    ssl_no_cert             6470             6470          6092823          6092823
    ssh                      201              201            29037            29037
    http                      32               32             2978             2978

## 注意・補足事項

エンティティー別詳細統計の各カウンター（パケット数、バイト数）は、コネクション終了時に更新される。

## 関連コマンド