# ppp ipcp ip-override

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ppp ipcp ip-override`

## コマンド説明

対象PPPインターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションで接続相手から提示されたIPアドレスを無条件で受け入れるが、実際にはip addressコマンドで固定設定したIPアドレスを使う動作を有効にする。
no形式で実行した場合は前記動作を無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

ppp0インターフェースにおいて、IPCPネゴシエーションでは接続相手から提示されたIPアドレスを受諾しつつ、実際には固定設定したIPアドレス10.10.10.1/32を使用するように設定する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# ppp ipcp ip-override
    awplus(config-if)# ip address 10.10.10.1/32

## 注意・補足事項

本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド