# protect

モード
  ファイアウォールモード
カテゴリー
  UTM / ファイアウォール

## 構文

コマンド構文

`(config-firewall)# [no] protect`

## コマンド説明

ファイアウォール機能を有効化する。
no形式で実行した場合はファイアウォール機能を無効化する。
初期設定は無効。
ファイアウォール機能を有効化しただけで、まだ1つもルールを登録していない場合は、すべてのトラフィックが遮断される。
このデフォルト動作をベースとして、必要なトラフィックを通過させるためのルールを登録していくのがファイアウォールの基本的な設定方法となる。

## 使用例

ファイアウォール機能を有効化する。

    awplus(config)# firewall
    awplus(config-firewall)# protect

ファイアウォール機能を無効化する。

    awplus(config)# firewall
    awplus(config-firewall)# no protect

## 注意・補足事項

ファイアウォール機能を有効化すると以下のようなログが生成されますが、動作に影響はありません。

    syslog-ng[329]: I/O error occurred while writing; fd='64', error='Operation not permitted (1)'

## コマンドツリー

## 関連コマンド