# map-version

モード
  ソフトワイヤーモード
カテゴリー
  IPv6 / MAP-E

## 構文

コマンド構文

`(config-softwire)# map-version {draft|rfc}`

`(config-softwire)# no map-version`

## コマンド説明

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定で使用するMAPのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はrfc。

## パラメーター

`draft`
  RFC7597 Draft
`rfc`
  RFC7597。初期設定

## 使用例

MAPバージョンとしてRFC7597 Draftを指定する。

    awplus(config-softwire)# map-version draft

## コマンドツリー

## 関連コマンド