# mac-auth radius auth group(local)

モード
  無線ネットワークモード
カテゴリー
  無線機能 / 無線ネットワーク設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-network)# mac-auth radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth radius auth group`

## コマンド説明

対象無線ネットワークでMAC認証を有効にする。また、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は無効に戻る。
初期状態では無効。

## パラメーター

`radius`
  radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME`
  指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

## 注意・補足事項

mac-auth mode(local)コマンドが未設定時の状態で本コマンドを実行すると、mac-auth mode(local)コマンドが指定値「radius」で自動設定される。
外部RADIUS使用時のSession-Timeout属性の設定は未サポート。RADIUS属性でSession-Timeout値が付与されても無視される。
認証順序は次のとおり。

`MAC認証 → WPA認証 → Web認証
`

MAC認証に関するログは出力されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド