# show ip dns forwarding server

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DNSリレー

## 構文

コマンド構文

`> show ip dns [vrf VRFNAME|global] forwarding server`

## コマンド説明

DNSサーバーの状態を表示する

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`global`
  グローバルVRFインスタンス

## 使用例

    awplus> show ip dns forwarding server
    Servers                                         Forwards    Fails Dead-Time
    192.168.1.1                                           12        0    active
    192.168.1.2                                            6        3      3900

## 関連コマンド