# show ipsec profile

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`# show [crypto] ipsec profile [NAME]`

## コマンド説明

IPsecプロファイルの情報を表示する。

## パラメーター

`crypto`
  セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`NAME`
  IPsecプロファイル名。省略時はすべてのプロファイルが対象となる

## 使用例

IPsecプロファイルの情報を表示する。

    awplus# show ipsec profile
    IPsec Profile: default
      Replay-window:  32
      Expiry:         8h
      PFS group:      disabled
      Transforms:
           Protocol  Integrity   Encryption
        1    ESP       SHA256      AES256
        2    ESP       GCM16       AES256
        3    ESP       GCM8        AES256
        4    ESP       SHA1        AES256
        5    ESP       SHA256      AES128
        6    ESP       GCM16       AES128
        7    ESP       GCM8        AES128
        8    ESP       SHA1        AES128
        9    ESP       SHA256      3DES
       10    ESP       SHA1        3DES

    IPsec Profile: legacy
      Replay-window:  32
      Expiry:         8h
      PFS group:      disabled
      Transforms:
           Protocol  Integrity   Encryption
        1    ESP       SHA1        3DES

## 注意・補足事項

暗号化アルゴリズム3DESおよびこれを利用したデフォルトIPsecプロファイルののプロポーザル9～10はサポート対象外。
本製品には既定のIPsecプロファイル「default」が用意されているが、crypto ipsec profileコマンドを使えばカスタムプロファイルを追加できる。デフォルトプロファイルの詳細は「解説編」を参照。

## 関連コマンド