# dpi

モード
  グローバルコンフィグモード --> DPIモード
カテゴリー
  UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] dpi`

## コマンド説明

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能の設定を行うためDPIモードに移行する。
no形式で実行した場合はDPIモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

## 使用例

アプリケーションコントロール（DPI）機能の設定を開始する。

    awplus(config)# dpi
    awplus(config-dpi)#

DPIモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no dpi

## コマンドツリー

## 関連コマンド