# tunnel openvpn route

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  VPN / OpenVPN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# tunnel openvpn route ENTITY`

`(config-if)# no tunnel openvpn route`

## コマンド説明

対象OpenVPNトンネルインターフェースに接続してきたOpenVPNクライアントに対し、指定したエンティティー定義内のサブネットとホストへの経路を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合はエンティティー定義内経路の通知を無効にする。
初期設定は無効。
詳細は解説編を参照。

## パラメーター

`ENTITY`
  エンティティー名（show entityで一覧表示可能）

## 使用例

OpenVPNトンネルインターフェースtunnel0において、エンティティー定義「ovpn_routes」に含まれるサブネット、ホストへの経路を通知するよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0
    awplus(config-if)# tunnel openvpn route ovpn_routes

## 注意・補足事項

エンティティー定義内の経路が通知されるのはOpenVPNクライアントが接続してきたときだけ。OpenVPNクライアントの接続中にエンティティー定義の内容を変更しても経路情報の更新通知は行われない。変更後に新規接続してきたOpenVPNクライアントには新しい経路情報が通知される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド