# ipv6 eui64-linklocal

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 eui64-linklocal`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースにおいて、MACアドレスにもとづくEUI-64リンクローカルアドレスの自動生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、EUI-64リンクローカルアドレスの自動生成を無効にする。
初期設定は有効。
EUI-64リンクローカルアドレスを無効に設定した場合は、ipv6 enableコマンドを実行してもリンクローカルアドレスが自動設定されなくなるため、インターフェースをリンクローカルアドレスだけで運用する場合でも、ipv6 enableコマンドではなく、ipv6 addressコマンドを使ってリンクローカルアドレスを手動設定する必要がある。

## 使用例

eth1インターフェースでリンクローカルアドレスの自動生成を無効にする。

    awplus(config)# interface eth1
    awplus(config-if)# no ipv6 eui64-linklocal

その場合、リンクローカルアドレスはipv6 addressコマンドで手動設定する必要がある。

    awplus(config-if)# ipv6 address fe80::1/64

## コマンドツリー

## 関連コマンド