# transform

モード
  ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー
  VPN / IPsec

## 構文

コマンド構文

`(config-isakmp-profile)# transform <1-255> integrity HASHALG encryption ENCALG group DHGROUP`

`(config-isakmp-profile)# no transform <1-255>`

## コマンド説明

対象ISAKMPプロファイルで使用する暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズム、Diffie-Hellmanグループの組み合わせ（トランスフォーム）を優先度とともに追加する。
no形式で実行した場合は指定したトランスフォームを削除する。

## パラメーター

`<1-255>`
  トランスフォームの優先度（1が最高、255が最低）
`integrity HASHALG`
  ISAKMPメッセージの認証用ハッシュアルゴリズム。下記から選択する
  `sha1`
    SHA1
  `sha256`
    SHA256
  `sha512`
    SHA512
`encryption ENCALG`
  ISAKMPメッセージの暗号化アルゴリズム。下記から選択する
  `aes128`
    AES128
  `aes192`
    AES192
  `aes256`
    AES256
`group DHGROUP`
  鍵交換時に用いるDiffie-Hellman（Oakley）グループ。下記から選択する
  `2`
    グループ2（1024ビットMODP）
  `5`
    グループ5（1536ビットMODP）
  `14`
    グループ14（2048ビットMODP）
  `15`
    グループ15（3072ビットMODP）
  `16`
    グループ16（4096ビットMODP）
  `18`
    グループ18（8192ビットMODP）

## コマンドツリー

## 関連コマンド