# show nat rule

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  UTM / NAT

## 構文

コマンド構文

`# show nat rule [<1-65535>]`

## コマンド説明

NATルールの情報を表示する。

## パラメーター

`<1-65535>`
  ルール番号。指定時は該当ルールだけを表示する。省略時はすべてのルールを表示する

## 使用例

NATルールの一覧を表示する。

    awplus# show nat rule

    [* = Rule is not valid - see "show nat rule config-check"]
      ID     Action  App        From          To            With          Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      10     masq    any        private       public        -             0
      20     portfw  http       public        -             private.lan.webhost
                                                                          0

NATルール「10」だけを表示する。

    awplus# show nat rule 10

    [* = Rule is not valid - see "show nat rule config-check"]
      ID     Action  App        From          To            With          Hits
    --------------------------------------------------------------------------------
      10     masq    any        private       public        -             0

## 関連コマンド