# peer neighbor-route

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  PPP / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] peer neighbor-route`

## コマンド説明

対象PPPインターフェースにおいて、PPP接続の確立後、対向IPアドレス（接続相手のPPPインターフェースに設定されたIPアドレス）へのホスト経路（32ビットマスク経路）を登録するよう設定する。
no形式で実行した場合は、対向IPアドレスへのホスト経路を登録しないよう設定する。
初期設定は登録する。

## 使用例

ppp0インターフェースにおいて、対向IPアドレスへのホスト経路を登録しないよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0
    awplus(config-if)# no peer neighbor-route

ppp0インターフェースにおいて、対向IPアドレスへのホスト経路を登録するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp1
    awplus(config-if)# peer neighbor-route

## 注意・補足事項

本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド