# airtime-fairness mode(local)

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線機能 / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode {evenly|manual}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no airtime-fairness`

## コマンド説明

無線クライアントの通信モードの違いにより、各無線クライアントの通信スピードに影響を受けないようにするための通信時間（エアタイム）の設定を行う。
初期設定はevenly。

## パラメーター

`evenly`
  各VAPに対し均等にエアタイムを割り振る
`manual`
  各VAPに対してエアタイムを割り振る

## 注意・補足事項

本コマンドでevenlyを選択時はairtime-fairness enable(local)コマンド実行時と同じ状態です。manual選択時はairtime-percentage(local)コマンドで各VAPに対してエアタイムを任意に割り振ることができます。

## コマンドツリー

## 関連コマンド